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CUESTIONARIO 03 y 04: OPTIMIZACIÓN DE LAS EXTRACCIONES
1. Dadas las curvas de la mejora del consumo calorífico para una y dos extracciones, calcular gráficamente y optimizar (razonando los distintos pasos) el punto de la curva de tres extracciones correspondientes a la Δh TOTAL que se indica.

[image: image1.png]



2. Si las curvas anteriores correspondiesen a un ciclo compuesto por una turbina de vapor, de contrapresión con expansión isentrópica desde 30 bar y 300 ºC hasta 10 bar:

· ¿A qué presión se situaría una única extracción regenerativa?

· Y si fuesen dos las extracciones, ¿a qué presiones deben situarse?

(Razone las respuestas).

[image: image2.png]o

Ah

Ahrota





3. Dadas las curvas de la mejora del consumo calorífico para 4 extracciones, calcular los valores de las presiones óptimas de extracción, suponiendo que existe una extracción en el cuerpo de alta presión. 

Datos del ciclo: 
Condiciones de vapor vivo 170 bar y 540 ºC





Condiciones del  recalentado 40 bar y 540 ºC





Presión del condensador 0,045 bar
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Notas:

· Las figuras está disponible en formato “bmp” para que podáis completar el ejercicio on-line.

· El tamaño máximo de archivo para poder “subirlo” al campus virtual de la asignatura es de 2 Mb. Para evitar exceder ese tamaño máximo os recomiendo convertir los archivos a “pdf” porque ocupan menos.
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