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CUESTIONARIO 10: TECNOLOGÍAS DE REDUCCIÓN DE EFLUENTES. EMPLEO DE LOS RESIDUOS DE LA UTILIZACIÓN DEL CARBÓN.
I.- Se tiene una central térmica con las siguientes características:

· Potencia 1000 MW

· Consumo de carbón: 10.000 tn/día

· Características del carbón:


· Contenido en carbono: 75%

· Contenido en cenizas: 10%

· Contenido en azufre: 1%

· Porcentaje de plena carga: 70%

· Horas de funcionamiento: 8.000 h/año

Se pide:

1) Determinar la producción aproximada (en tn) de los siguientes subproductos

a) Cenizas

b) Óxidos de azufre

c) Óxidos de nitrógeno

d) Dióxido de carbono

2) Si se utilizan métodos de tratamiento efluentes
 determinar la producción aproximada de subproducto.

3) ¿A cuánto ascenderían, aproximadamente, las toneladas de subproductos en centrales térmicas?

4) ¿En qué se utilizan dichos subproductos y en qué porcentaje?
II.- Con los resultados obtenidos completar la siguiente tabla:

	Efluente
	Producción CC.TT.  (tn)
	Sistema de tratamiento
	Total CC.TT España
	Porcentaje destinado a utilización comercial

	
	
	Rendimiento (%)
	Subproducto obtenido
	tn de subproducto
	
	

	Cenizas
	
	
	
	
	
	

	SO2
	
	
	
	
	
	

	NOx
	
	
	
	
	
	

	CO2
	
	
	
	
	
	


Notas:
· El tamaño máximo de archivo para poder “subirlo” al campus virtual de la asignatura es de 2 Mb. Para evitar exceder ese tamaño máximo os recomiendo convertir los archivos a “pdf” porque ocupan menos.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS EN INTERNET

· GT16- Eliminación de óxidos de azufre 
· GT17- Reducción de la formación de óxidos de nitrógeno
· GT18- Captura y almacenamiento de dióxido de carbono

Que se pueden consultar en el campus virtual de la asignatura.






� Elegir para cada efluente, el método de tratamiento: precipitador electrostático, filtros de mangas, DeSOx, etc, con el rendimiento en la retención estimado de cada método (por ejemplo, para ESP el rendimeitno aproximado es superior al 99%).





