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CUESTIONARIO 02: COMBUSTIÓN
1. ¿Cuáles son los componentes combustibles de un combustible?

2. ¿En qué caso se podría hacer una combustión sin aire u oxígeno?

3. Ejercicio

[image: image1.emf]En la combustión del combustible de la composición en peso indicada en el cuadro

Utilizando el 20 % de exceso de oxígeno, con lo que se consigue la combustión completa

No teniendo en cuenta la humedad del aire

Considerando los inertes del aire como nitrógeno

Determinar la composición de los humos en % en volumen
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4. Escribir las reacciones genéricas de combustión incompleta del carbono y del hidrógeno

5. ¿Qué condiciones se requieren para que  SEQ CHAPTER \h \r 1 la combustión sea buena?

6. Definir el poder calorífico distinguiendo entre poder calorífico superior e inferior.

7. Enumerar las pérdidas de combustión que no dependen del exceso de aire y las que sí dependen del exceso de aire.

8. ¿Qué se entiende por exceso de aire más económico?

9. ¿Qué fracción del tiempo total de combustión se necesita para quemar el último 4 % del total del carbón?

10. ¿A qué se llama fase de inflamación?

11. Como influyen en la velocidad de propagación de la llama cada uno de los siguientes parámetros:
·  SEQ CHAPTER \h \r 1El contenido en materias volátiles. 

· El contenido en cenizas.

· La finura del grano.

· La temperatura del hogar.

12. -Temperatura del aire primario.

· La proporción de aire primario.

· La turbulencia.
· El exceso de aire.

13. ¿Cuáles son los principales problemas que ocasiona la inestabilidad de la llama?

14. ¿Cuál es la diferencia entre llama de difusión y llama de premezcla?

15. ¿A qué se llama NOX térmico.

16. Enumerar las ventajas de los combustibles líquidos respecto a los sólidos.
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